**实训室安全设施配置标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 实训室类型 | 设施类型及要求 |
| 基本配置 | 消防设施 | 个人防护设施 | 防护标志上墙 | 操作规程上墙 | 安全管理文件上墙 |
| 1、文科类 | 1、电路布局资料：总电流计算、开关配型、导线线径、电流、控制方式、安装方式等信息等资料报总务处；2、监控设备（高清360度球，与现有管理平台兼容）；3、防雷箱；4、稳压器；5、防漏电开关；6、实训室简介上墙（含主要课程、主要开展实训的项目、主要设备等）；7、窗帘等配套 | 1、4KG手提式干粉灭火器4支（小实训室）；4KG手提式干粉灭火器6支（大实训室） | 1、药箱1个（基本药品：碘酒、双氧水、跌打万花油、红药水、医用纱布、医用胶布、止血贴、棉签）2、绝缘手套（2套）3、防毒面具（2套） | 1、安全员标识1块2、禁止吸烟2块3、小心触电2块4、禁止饮食2块5、小心玻璃2块（若有玻璃墙或玻璃门处）6、小心台阶（有台阶处） | 计算机使用操作规程 | 1、实训室安全管理制度2、火灾事故、触电事故应急预案上墙 |
| 2、机械类 | 1~2与上同3、防护手套（按工位数配置）4、防护眼罩（金工实习车间按工位数配置）5、洗眼器（1套） | 1~6与上同7、注意安全2块8、当心夹手2块9、小心地滑10、通道标志11、危险标志（机床上） | 设备操作规程（按实训室的主要设备配置） | 1~2与上同3、夹伤等人身伤害事故应急预案上墙 |
| 3、纯设备类（如测绘学院） | 1、药箱1个（配置与上同） | 与文科类相同 | 1~2与上同3、野外作业人身伤害事故应急预案上墙 |
| 4、电汽类1（电子电工类） | 1、药箱1个（配置与上同）2、防毒面具（2套）3、绝缘手套（2套）4、绝缘棍棒（1套） | 1~7与机械类相同8、380V强电警示标志9、禁止合闸，有人作业（强电类） | 1~2与上同 |
| 5、电汽类2（汽车类） | 1、同上2、1m3沙池 | 1~10与机械类相同 |